**#include**<lpc21xx.h>

**void** delay\_led(**void**);

**int** main(**void**)

{

\*IODIR0=0X007F8000;

**while**(1)

{

\*IOSET0=0X007F8000;

delay\_led();

\*IOCLR0=0X007F8000;

delay\_led();

}

}

**void** delay\_led(**void**)

{

**unsigned** **int** i,j;

**for**(i=0;i<100;i++)

**for**(j=0;j<100;j++);

}